|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | Izmēri, skaits, kods. | Piezīmes |
| **Bruģis** | | |
| Mozaīka | 240x120x80  120x120x80  90x120x80  60x120x80, - 1910m². | Krāsas: pelēks 50%, brūns 30%, melns20%. |
| Šķeltais granīta bruģis | 136m². | Pelēks 100%,pie karoga mastiem un blakus velonovietnei lakums, skverā šķērslaukums starp ietvēm, pie afisas staba. |
| Reste | 400x400x80 - 28m². | Zirgu stāvvietai, pelēks ekobruģis ar iestrādājamu zālienu. |
| Prizma RB-1  Reljefa bruģis invalīdiem | 200x400x60, - 16m². | Ietvju krustojumos ar ielu un ēku. Dzeltens.  [www.brikers.lv](http://www.brikers.lv) |
| **Velturētājs (blakus domei)** | | |
| Veloturētāji | 5gb. (10 vietas) 1000x950x160mm  D200 cycle stand | <http://cms.esi.info/Media/documents/Broxa_D200cycle_ML.pdf>  RAL 9006(alumīnija sudrabs) |
|  |  |  |
| **Veloturētājs (pie domes ieejas no stāvvietas puses)** | | |
| Veloturētājs | 3gb.(5(6) vietas) /1000x950x160mm  D200 cycle stand | <http://cms.esi.info/Media/documents/Broxa_D200cycle_ML.pdf>  RAL 9006(alumīnija sudrabs) |
| **Soliņi** | | |
| Soliņi domes priekša | 4gb., METROPOLIS SEAT | Koka beice brūna. Pelēkas metāla daļas.  <http://cms.esi.info/Media/documents/Marsh_Casttimberseat_ML.pdf> |
| Soliņš deputātiem / domes sānā | Dizaina objekts 1,2 m garš ar palikni datoram un bezmaksas Wi-Fi, uz atzveltnes metālā izgriezts. | Izstrādājums no akmens ar metāla detaļām. Aizmugurējā daļa metāla ar cilvēku sejām. |
| Soliņi domes pagalms | Delta XXI Bench – UM 364/  1700x 680 x 845/3gb. | [www.benito.com](http://www.benito.com)  <http://www.benito.com/en/site_furnishing/benches/Delta_XXI_Bench--UM364--technical_specifications.html>  Tumši brūni PINO 1C |
| Soliņi domes pagalms | Delta XXI Chair- UM 364S/650x680x845/3gb. | [www.benito.com](http://www.benito.com)  <http://www.benito.com/en/site_furnishing/benches/Delta_XXI_Chair--UM364S--technical_specifications.html>  Tumši brūni PINO 1C |
| Soliņi skvērā montējami pa divi ar mugurām kopā. | 8gb.,METROPOLIS SEAT | Koka beice brūna. Pelēkas metāla daļas.  <http://cms.esi.info/Media/documents/Marsh_Casttimberseat_ML.pdf> |
| **Aizsargstienis** | | |
| Aizsargstienis domes pagalmā pie auto stavvietas | Tres Secur Fence WBA 214S/1500x1200x200mm/3gb. | [www.benito.com](http://www.benito.com)  <http://www.benito.com/en/site_furnishing/fences/Tres_Secur_Fence--VVBA214S--data_sheet.html>  Pelēks. |
| Aizsargstienis domes pagalmā pie auto stavvietas | Tres Secur Fence WBA 212S/750x1200x200mm/2gb. | [www.benito.com](http://www.benito.com)  <http://www.benito.com/en/site_furnishing/fences/Tres_Secur_Fence--VVBA214S--data_sheet.html>  Pelēks. |
| **Cigarešu savācējs** | | |
| Cigarešu savācējs domes pagalmā | 3gb.  /1080 x 330 mm (Ref 0908-701) | Alumīnija krāsā.  <http://www.axogreen.fr/pdts/cendrier-sur-pied-design_162.html> |
| **Slita zirgiem** | | |
| Slita zirgu piesiešanai stāvlaukuma malā | Dizaina objekts 3gb. | [www.gravanudarbnica.lv](http://www.gravanudarbnica.lv)  <http://www.esi.info/detail.cfm/Chris-Brammall/Street-furniture-scheme-in-Hoylake-with-ropetwist-theme/_/R-PROJECT-2817> |
| **Led ekrāns skvērā** | | |
| Led ekrāns ar videonovērošanas kameru | 3,0 m augstumā no zemes | <http://www.axogreen.fr/pdts/panneau-affichage-urbain-leds-9-_149.html>  vai  <http://www.algs.lv/lv/?page=7> |
| **Atkritumu urnas** | | |
| Atkritumu urnas domes priekšā , pagalms, stāvlaukuma domes ieeja, deputātu soliņš | 8gb./ H700 x W450 x D350/60l | <http://www.leafieldrecycle.com/Litter_Bins/Metal_Bins/FINBIN_Ellipse_Hooded_Litter_Bin_-_40_or_60_litres.aspx>  Pelēkas, matētas. |
| Atkritumu urnas skvērā | 4gb./ H700 x W450 x D350/60l | <http://www.leafieldrecycle.com/Litter_Bins/Metal_Bins/FINBIN_Ellipse_Hooded_Litter_Bin_-_40_or_60_litres.aspx>  Pelēkas, matētas. |
| **Karogu masti** | | |
| Karogu masti domes priekšā | 3gb/6m augsti | Ar betonētu pamata pēdu, stikla šķiedras kātu, karoga masts ar auklu un mehānismu karoga uzvilkšanai, izvietotu iekšpusē (WINCH sistēma). Balts vai gaiši pelēks. <http://amberlat.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=96> |
| **Afišu stabs** | | |
| Afišu stabs skvērā | 2,45m augsts/Ø1m | Staba cepure no locīta, griezta tērauda ar vēja rādītāju un Līvānu ģerboni cirstu metālā, Led apgaismojumu. Pamatne no betona grodiem. sk.Skici pielikuma. |
| **Norāžu stabi** | | |
| Norāžu stabi ar informāciju pie domes ieejas un no stāvlaukuma puses pie ēkas stūra | 4gb./ Ø 10 cm/1m augsti | 1m augsti norāžu stabi ar plāksnītēm „⮈Velonovietne”, „Ieeja invalīdiem⮊”  <http://www.msmdesign.lv/> |
| **Vēja zvani** | | |
| Mazā arhitektūras forma domes pagalma centrā | Aptuveni 1,6 m augsts dizaina objekts no metāla un akmens. |  |
| **Cilvēki-ēnas** | | |
| Mazā arhitektūras forma ar pamatni  (skvērā ) | 3-4 gb./1,90m augsti dizaina objekti izgriezti no spīdīga metāla vai tamlīdzīga materiāla, kas rada atspīdumu vai analogs. |  |